**榆树市弓棚高级中学校新建过街天桥项目勘探设计服务内容概况**

1. 本项目为新建人行过街天桥，分为主桥及梯道两部分，主桥长约 35 米，宽 5米，梯道长约70米，宽4.5米，采用全封闭式。主桥净空高度 5.5米。
2. 项目总投资及资金来源：项目估算工程总投资450万元。